子网IP192.168.22.0 子网掩码255.255.255.0

网关IP192.168.22.2

配置网络

通过VM查询子网、子网掩码、网关

通过命令：vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 设置IP

按i插入书写，按ESC退出书写，按“：wq”保存退出

执行命令：/etc/init.d/network restart 刷新网络设置 service network restart

命令：ifconfig ;ip addr 查询ip

DNS设置：用公用DNS

ping命令